UMOWA 
NA DOSTAWĘ I MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
zawarta w dniu ………… w …………………… pomiędzy:

Panią/Panem/Państwem

…………………………………………………………………………………………….

adres………………………………………………………………………..
seria i nr dowodu osobistego: …………. NIP: ………

zwaną (ym/ymi) dalej „Inwestorem”

a II. ……………………………………………………………………………………………
………………………………………..…, ul. ………………………………………………..

działający na podstawie: ………………………………………………….…….. krs ………….…..

NIP: ………………………..

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Postanowienia ogólne

§1

Strony oświadczają, że:

„Zapoznały się i akceptują warunki „Regulaminu udzielania dotacji celowej budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii”, stanowiącego Załącznik do Uchwały Rady Gminy Rząśnia  Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 r., zwanego dalej Regulaminem, i zobowiązują się do ich przestrzegania”.
Przedmiot umowy

§2

1. Inwestor zamawia u Wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy: …….….... kW  w/na budynku mieszkalnym/gospodarczym/ na gruncie, stanowiącym własność Inwestora: 
…………………………………………………………………………………………..………..………………., spełniającego minimalne wymogi techniczne określone w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony zestaw ogniw  fotowoltaicznych pod adres wskazany w ust. 1 oraz do wykonania robót instalacyjnych związanych z ich montażem zgodnie                        z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

3. Termin rozpoczęcia robót ustala się na ………………………………………..
    Termin zakończenia robót ustala się na …………………………………………

4. Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę:

 …………………….………….. brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………….…), w tym 8% /  23%*(zakreślić właściwe)  podatek VAT.
5. Na wartość określoną w ust. 4 składają się:

1) wartość kosztów kwalifikowanych (określonych w § 2 pkt 8 Regulaminu) przedsięwzięcia,                      o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Regulaminu, zwanego dalej „przedsięwzięciem” ,                                      w kwocie ……………………… brutto, w tym 8% /  23%*(zakreślić właściwe)  podatek VAT
(słownie: ………………………………………………………………………………………….…………..), 
2) wartość kosztów niekwalifikowanych przedsięwzięcia w kwocie …………………….. zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………).
6. Inwestor kwotę w wysokości, określonej w ust. 4,  uiści na rzecz Wykonawcy w następujący sposób:

1) w formie zadatku na wskazane przez Wykonawcę konto nr: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
kwotę w wysokości ……………………………………. zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….….),   w terminie ………. dni od dnia podpisania umowy - o ile strony taki zadatek ustalą;

2) kwotę w wysokości  ……………………..……. zł brutto 
 (słownie …………………………………………………………………………………………………….……), 
w tym 8% / 23 %*(zakreślić właściwe)   podatku VAT, ale w wysokości nie większej niż 20.000,00 zł brutto, która to kwota  stanowi 80% kosztów kwalifikowanych, kosztów przedsięwzięcia (zgodnie z §5 ust. 2 pkt 1 Regulaminu), po podpisaniu umowy dotacji i jej rozliczeniu przez Wykonawcę,                      pokryje w imieniu Inwestora- Gmina Rząśnia jako dofinansowanie do realizowanego przedsięwzięcia;
3) pozostałą kwotę na wskazane przez Wykonawcę konto, określone w ust. 6 pkt 1,

 w wysokości ……………………………………. zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….….),   po podpisaniu odbioru końcowego z Wykonawcą, o którym mowa w §6 ust. 1.
7. W przypadku nie uiszczenia w terminie, określonym w ust. 6 pkt 1,  kwoty zadatku, Wykonawca nie przystąpi do montażu.

Obowiązki Inwestora

§3

1. Inwestor w ramach realizacji umowy wykona następujące czynności:

1) uzyska stosowne pozwolenia budowlane lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego (gdy prawo tego wymaga);

2) przygotuje   miejsce do montażu źródła energii zgodnie z zaleceniami Wykonawcy,
3) udostępni Wykonawcy budynek/grunt w celu dokonania inwentaryzacji, realizacji robót demontażowo – montażowych w terminach określonych niniejszą Umową.

4) pod rygorem zwrotu kwoty otrzymanej dotacji od Gminy Rząśnia przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy, przestrzegać będzie następujących zasad tj.:

a)  będzie prowadził eksploatację zestawu ogniw fotowoltaicznych zgodnie z ich przeznaczeniem                i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi i DTR oraz zapisami karty gwarancyjnej
b) nie będzie dokonywał żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach i instalacji bez zgody Gminy Rząśnia;

2. W przypadku wystąpienia konieczności robót nieobjętych Umową Inwestor uprawniony będzie do zlecenia tych robót Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na zasadach odrębnej umowy z Inwestorem.

Obowiązki Wykonawcy

§4

1. Wykonawca w ramach realizacji umowy:

1) przedstawia dokumenty potwierdzające, iż oferowane ogniwo fotowoltaiczne opisane w §2 ust. 1:

- spełnia wymagania dotyczące efektywności energetycznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

- posiada oznakowanie zgodności potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002, Nr 166, poz. 1360 z późń. zm.)

- spełnia normy obowiązkowe i obowiązujące,
2) przeprowadził w budynku Inwestora inwentaryzację (w formie pisemnej lub cyfrowej                            wraz z dokumentacją fotograficzną) w zakresie:


możliwości zamontowania i uruchomienia zestawu ogniw fotowoltaicznych;
3) sporządził kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej umowy;
4) określił zakres robót kwalifikowanych wg kosztorysu ofertowego.

5)  dostarczy zakupiony zestaw ogniw fotowoltaicznych do Inwestora pod adres wymieniony w §2                          ust. 1 wraz z DTR, warunkami gwarancji oraz serwisu, informując o tym fakcie pozostałe strony Umowy (w przypadku przedterminowej dostawy Wykonawca zawiadamia pozostałe strony Umowy nie później jednak  niż 2 dni przed planowaną dostawą);

6) dokona montażu zestawu ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi określonymi podczas inwentaryzacji oraz ujętymi w kosztorysie ofertowym;

7) dokona uruchomienia zestawu ogniw fotowoltaicznych poprzez przyłączenie formalne i techniczne do sieci energetycznej dystrybutora energii działającego na terenie Gminy Rząśnia;

8) dokona przeszkolenia Inwestora z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia;
9)  wystawi Inwestorowi fakturę VAT;

10) w przypadku wykonania robót w sposób wadliwy, niezgodny z normami lub niezgodnie                         z warunkami niniejszej Umowy Wykonawca zostanie wezwany przez Inwestora do zmiany sposobu wykonania robót w terminie 3 dni od daty stwierdzenia niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy;

11) będzie dochodził wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych robót, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego inwestycji;

12) zapewni materiał, narzędzia, urządzenia i środek transportu oraz wykwalifikowanych pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
Kary umowne

§ 5
1. Wykonawca:

1) w przypadku przekroczenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w §2 ust. 3 niniejszej umowy, zapłaci odpowiednio Inwestorowi karę umowną w wysokości brutto 1% łącznej wartości przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia.

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w wyznaczonym terminie – zapłaci odpowiednio  Inwestorowi karę umowną w wysokości brutto 1% łącznej wartości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia.

2. Strona winna odstąpienia od niniejszej Umowy jest zobowiązana do pokrycia również wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez strony, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. W przypadku nieuzasadnionego nie udostępnienia przez Inwestora budynku w terminie określonym niniejszą Umową w celu wykonania robót modernizacyjnych objętych niniejszą umową bądź dokonania odbioru końcowego robót, Inwestor za każdy dzień zwłoki zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości brutto 1% wartości przedmiotu Umowy, określonego w §2 ust. 4. 

4. W przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych robót, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego Wykonawca będzie dochodził wszelkich roszczeń wobec Inwestora.
Odbiór robót

§ 6

1. Po zakończeniu robót modernizacyjnych, uruchomieniu zestawu ogniw fotowoltaicznych                             i zapoznaniu Inwestora w zakresie obsługi urządzenia nastąpi odbiór końcowy w terminie do 7 dni.

2. W terminie 3 dni od daty odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oraz przekaże Inwestorowi:              - w 2 egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) następujące dokumenty:

1) projekt instalacji fotowoltaicznej;

2) protokół odbioru końcowego robót wraz z dokumentem uruchomienia urządzenia,              zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy;
3) fakturę VAT;
4) dokument potwierdzający dokonanie wpłaty zadatku przez Inwestora, określony w § 2 ust. 6;
- w jednym egzemplarzu dla Inwestora:

5) Kartę gwarancyjną do zamontowanych urządzeń;

6) certyfikaty, deklaracje i atesty dotyczące zamontowanych ogniw fotowoltaicznych, spełniające wymogi wskazane w Regulaminie – w jęz. polskim

Płatności

§7
1. Wykonawca po dokonanym odbiorze końcowym robót i przekazaniu kompletu dokumentów określonych w § 6 ust 2, wystawi Inwestorowi fakturę VAT z co najmniej  30- dniowym terminem płatności w wysokości określonej w § 2 ust 4, zawierającej kwoty:
1) wniesiony przez Inwestora na wskazane przez Wykonawcę konto udział własny na realizację przedsięwzięcia, określonego w § 2 ust 1 umowy, w  wysokości ……..……….. zł brutto
 (słownie: ………………………………………………………….), w tym 8%/23% podatek VAT, co stanowi 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 
oraz           

2) kwotę w wysokości ………………………….. zł brutto 

(słownie: …………………………………………………………), w tym 8%/23% podatek VAT,  co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz
3) pozostałą kwotę, obejmującą zarówno kwotę w wysokości wymienionej w § 2 ust. 5 pkt 2.

2. Inwestor zobowiązuje się upoważnić Gminę Rząśnia na podstawie zawartej umowy dotacji celowej     do przekazania Wykonawcy kwoty za wykonane przedsięwzięcie w wysokości określonej w § 2 ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy na poniższe konto Wykonawcy: 

nr ……………………………………………………………………………………………..

3. Inwestor przekaże fakturę podpisaną przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Rząśnia w terminie             do 7 dni od daty wystawienia faktury.
4. Rozliczenia z tytułu wykonanych robót z zakresu kosztów niekwalifikowanych, odbywać się będą pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na zasadach określonych odrębnie.

Gwarancje

§8

1. Wykonawca udziela Inwestorowi 60-miesięcznej gwarancji jakości na ogniwo fotowoltaiczne oraz na wszystkie materiały (elementy) dostarczone w ramach montażu urządzeń.

2. Wykonawca udziela Inwestorowi 24-miesięcznej gwarancji na wykonaną instalację ogniwa fotowoltaicznego. 
3. Wykonawca udziela 36-miesięcznej rękojmi na wykonane przedsięwzięcie.

4. Reakcja na zgłoszenie wad lub usterek dostarczonego urządzenia lub wykonanych robót nastąpi             nie później niż w okresie: 4 godzin w dni powszednie i 12 godzin w dni świąteczne od chwili zgłoszenia przez Inwestora. Telefoniczne zgłoszenie wady lub usterki powinno być  następnie potwierdzone zgłoszeniem w drodze e-mailu na adres Wykonawcy: ……………………………………………………………… lub zgłoszeniem faxem u Wykonawcy w celu udokumentowania terminu zgłoszenia.
5. Usunięcie zgłoszonych wad lub usterek urządzenia lub wykonanych robót ma nastąpić w okresie                 24 godzin od chwili dokonani zgłoszenia w trybie opisanym w ust. 4.
6. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Inwestora wady lub usterki urządzenia lub wykonanych robót w okresie 48 godzin od chwili zgłoszenia w drodze e-mailu na adres Wykonawcy: …………………………………………………………  lub faxem, Inwestor ma prawo wezwać inną firmę posiadającą autoryzację na to urządzenie w celu usunięcia wady lub usterki a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę.

7. Inwestor zobowiązany jest do wykonywania corocznych przeglądów w celu utrzymania                      60-miesięcznej gwarancji urządzenia. 

8. Koszty wszelkich napraw w okresie trwania gwarancji w całości ponoszone są przez Wykonawcę.

9. Wykonawca zapewnia możliwość odpłatnego serwisu pogwarancyjnego na okres minimum 2 lat.

10. Pozostałe warunki udzielonej gwarancji oraz serwisu określa karta gwarancyjna.

Postanowienia końcowe

§9

W sprawach spornych bądź nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Regulaminu.

§ 10
Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy miejscowo dla miejsca wykonania zobowiązania.

§11
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

2. Zmiany w niniejszej umowie dopuszczalne są tylko w formie aneksów zaakceptowanych                               i podpisanych przez wszystkie strony umowy, pod rygorem nieważności.

Inwestor






Wykonawca

………………………. ……



………………………………….…

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Minimalne wymagania techniczne urządzenia

2. Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy
3. Załącznik Nr 3 – Karta/y gwarancyjna/e

4. Załącznik Nr 4 - Deklaracje i atesy

Załącznik Nr 1 do Umowy 

Z dnia ……………….

Minimalne wymagania techniczne 

dla ogniw fotowoltaicznych
Informacje ogólne

1. Instalacja fotowoltaiczna powinna składać się z:

- inwertera,

- miernika,

- systemu do wizualizacji profili zużycia energii oraz produkcji,

- paneli słonecznych (moduły fotowoltaiczne),

- zestawu montażowego,

- okablowania,

- zabezpieczeń DC.

2. Proponowana instalacja fotowoltaiczna powinna uwzględniać:

- realia polskiego prawa,
- polskie warunki pogodowe, w szczególności te panujące na terenie Gminy Rząśnia
- bezpieczeństwo,
- funkcjonalności,

- łatwość eksploatacji,

- innowacje takie jak:

Pomiar zużywanej energii (zdejmowanie profilu) wraz z jej wszelkimi atrybutami (moc czynna, bierna),

Produkcja energii o zadanej mocy, o zadanych parametrach (moc czynna, bierna),

Zarządzanie energią w tym odbiornikami.
Wizualizacja parametrów i korzyści do klienta, inwestora, serwisu itd. w przyjaznej formie.
Raportowanie wymagane prawem.

Zdalne zarządzanie mocy produkowanej przez mikroinstalację.
Niezawodność i niezależność składników systemu.
- gwarancja

Minimum 5 lat dla całego systemu

Czas reakcji od zgłoszenia:

 4 h w tygodniu

12 h w dni wolne i święta.

3. Minimalne właściwości techniczne dla inwertera:

- wejście DC

Max. moc wejściowa                         4175 W

Max. napięcie stanu jałowego         550 V

Napięcie nominalne DC                    380 V

Zakres napięcia w trybie MPPT       45-500 V

Napięcie startowe DC                       50 V

Min. napięcie wejściowe                 45 V

Max. prąd wejściowy                       19,5 A

Liczba wejść DC (MPPT)                   1

Ilość trackerów MPPT                      1

- wyjście AC

Moc znamionowa AC                       (230V @ 50Hz) 4000 W

Max. moc wyjściowa                        4150 W

Znamionowy prąd wyjściowy         17.4 A

Max. prąd wyjściowy                       18 A

Zakres roboczego napięcia sieci    190 V - 253 V

Zakres częstotliwości sieci*            47,5 Hz do 51,5 Hz

Współczynnik mocy (cos φ)           Regulowany 0,8-1,0 (ind./poj.)

Współczynnik THD                          < 1.5 %

- sprawność 

Sprawność maksymalna             97 %

MPPT wydajność                         99,5 %

Sprawność Euro-ETA                  96,2 %

- zabezpieczenia

Wewnętrzna ochrona przepięciowa      Tak

Monitorowanie izolacji DC                       Tak

Warystory strony DC                                 Tak

Monitorowanie prądu upływu                Tak

Monitorowanie błędu uziemienia          Tak

Monitorowanie sieci                                 Tak

Ochrona zwarcia po stronie AC               Tak

Ochrona termiczna                                    Tak

Detekcja trybu pracy wyspowej              Tak

Klasa ochronności (zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41)       I

Klasa przeciwprzepięciowa                                                          III

- wymagania ogólne (nie większe niż)

Wymiary max (wysokość x szerokość x głębokość)      50 x 40 x 20 cm

Waga                                                                                    15 kg

Zakres temperatur otoczenia                                          -20 0C do 60 0C

Poziom emisji hałasu (dBA)                                              <25 dB

Zużycie własne energii max.                                             2,5 W

Ochrona IP                                                                            65

Topologia                                                                             Beztransformatorowa

Chłodzenie                                                                           Konwekcyjne

Wilgotność                                                                           0-98% bez kondensacji

Wysokość nad poziomem morza                                    do 2000 m n.p.m.

- cechy funkcyjne/atesty/gwarancja

Złącze DC                                                                       MC4

Złącze AC                                                                       Wieland gesis® RST® (nie gorsze)

Możliwość wglądu w pracę inwertera przez           stronę www (przynajmniej)

Wbudowany rejestrator parametrów                      Tak

Komunikacja                                                                 RS485, bezprzewodowo 

Gwarancja                                                                     nie mniej niż 5 lat (rekomendowane 10lat)

Certyfikaty:                        PN-EN 50438, CE, EN61000-6-1:4, EN61000-3-2:3, EN55022 (klasa B)
4. Minimalne właściwości techniczne dla miernika:

- parametry elektryczne

Maksymalny prąd ciągły (z użyciem cewki Rogowskiego)      100A   

Zakres napięć                                                                                  85-264 VAC

Dokładność pomiaru                                                                     0,5s

Minimalna mierzona moc                                                             5W

Pomiar kierunku przepływu prądu                                              TAK

Rodzaj mierzonego prądu                                                             AC

Zużycie własne energii                                                                   1W (wymagani maksymalne)

Zakres temperatury pracy                                                             -10 do 60*C (zakres minimalny)

Waga                                                                                                 200g (zakres maksymalny)

- komunikacja

Standard komunikacji                                                              bezprzewodowy

Zasięg komunikacji bez przeszkód                                          1000m (wymagania minimalne)                             

Zasięg komunikacji z przeszkodami                                        100m (wymagania minimalne)

5. Minimalne właściwości techniczne dla paneli słonecznych:

- parametry elektryczne

Moc szczytowa                                                             250Wp

Sprawność modułu                                                      15,40%

Napięcie mocy maksymalnej               Vmp              30,35V

Natężenie prądu mocy maksymalnej  Imp              8,25A

Napięcie obwodu otwartego               Voc               38,10V

Prąd zwarciowy                                      Isc                 8,75A

Tolerancja mocy                                                           0/+4,99W

Maksymalne napięcie systemu                                 1000V

- parametry temperaturowe

NOCT 800W/m2 20*C 1.5AM                                    42*C

Temperaturowy współczynnik natężenia TcI        + 0,05%/*C

Temperaturowy współczynnik napięcia TcV         - 0,34%/*C

Temperaturowy współczynnik mocy       TcP        - 0.41%/*C

- parametry mechaniczne

Typ ogniw                                                                    poly-si

Waga                                                                            20kg (nie większa niż)

Wymiar (DxS)                                                              1000 x 1700 (nie większy niż)

Maksymalne obciążenie                                            5,4 Kn/m2

Profil ramy:

Wysokość                                                                      40,00mm (nie większy)

- Gwarancja:

Materiałowa                                                                 10 lat (nie krócej)

Wydajności                                                                   25 lat (nie krócej)

6. Zestaw montażowy

Materiał
Aluminium i stal ocynkowana ogniowo

Zgodność z normą: 
PN-EN ISO 3506-1:2009
7. Okablowanie

Napięcie pracy (DC)
1 kV

Odporność na ozon
Test zgodnie z normą EN 50396

Odporność na promieniowanie UV 
ISO 4892-2 (met.1)
Żywotność
25 lat

8. Zabezpieczenia DC

Przeciwprzepięciowe DC

Klasa
Typ II

Układ połączeń wewnętrznych
Y 

Separacja galwaniczna
Tak

Wytrzymałość zwarciowa 
25kA

Prąd upływy i prąd roboczy 
brak

Spełnia normę
PN-EN 61643-11 

Rozłącznik DC

Napięcie rozłączania
1000 V

Prąd rozłączania 
20 A

9. Systemu do wizualizacji profili zużycia energii oraz produkcji 

System, który umożliwia podgląd produkcji w różnych okresach czasu, porównanie go z aktualnym zużyciem klienta oraz monitorowanie parametrów pracy zarówno od strony DC (napięcia na panelach, prądu płynącego z paneli, rezystancji izolacji przewodów DC), AC (napięcie sieci, częstotliwość sieci, prąd oddawany do sieci) i inwertera (status urządzenia, temperatura pracy) w czasie. Umożliwiający ponadto na zbieranie danych przez poszczególnych klientów oraz zbiorczo, anonimowo przez informatyczny system gminy. System do którego jest dostęp 24h na dobę 7 dni w tygodniu. 

…………………………………………

Protokół odbioru uslugi
spisany w dniu …………………………..r. w ………………………………….

pomiędzy: 

Panią/Panem/Państwem

…………………………………………………………………………………………….

adres………………………………………………………………………..
seria i nr dowodu osobistego: …………. NIP: ………

zwaną (ym/ymi) dalej „Inwestorem”

a II. ……………………………………………………………………………………………
………………………………………..…, ul. ………………………………………………..

działający na podstawie: ………………………………………………….…….. krs ………….…..

NIP: ………………………..

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Strony ustalają, co następuje:

Wykonano:

……………………………………………………………………………………………..
Wartość wykonanych prac zgodnie  z kosztorysem do Umowy z dnia ……………………… r. wynosi –……………………………zł brutto

/słownie: …………………………………………………………………………….złotych/.

Prace wykonano bezusterkowo/ z usterkami*: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

*właściwe podkreślić

Inwestor:






Wykonawca:

…………………………………..     


…………………………………..

� Szeregowo połączony iskiernik gazowy i warystor dużej mocy





